**ООО "Автотрейд-АГ"**

**официальный дилер концерна "Фольксваген АГ"**

**г. Москва, ул Нагатинская, дом 16, стр. 1**

**тел./факс 995-12-20 (многоканальный)**

**Спецификация**

**Модель: Crafter 35**

**Модификация: шасси SingleCab, дл.база**

**Тип КПП: 6-ступенчатая, механическая**

**Двигатель: 2,0 TDI (80 кВт, 109 л.с.)**

**Цвет кузова: Белый Candy**

**Обивка: Ткань 'Calino' / Стандартные сиденья**

**Цвет обивки: Чёрный**

**Стандартная комплектация:**

**Кузов**

* Рама лестничная с точками присоединения надстройки на одном уровне.
* Конструкция кабины с программируемыми зонами поглощения энергии удара.
* Выхлопная труба стандартная (выходное отверстие - слева посередине машины)
* Поперечный брус в окончании рамы приварен (широкий для п/м до 3.5т, узкий для п/м более 3.5т)
* Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя: выпуклое для бортового грузовика, не для Crafter 50
* Наружное зеркало заднего вида со стороны пассажира: выпуклое для бортового грузовика, не для Crafter 50
* Правая и левая передние двери кабины.
* Бамперы не окрашенные (массив пластика, серый)
* Лобовое стекло с теплозащитной тонировкой
* Боковые мигалки на зеркалах, подготовка для установки боковых маркерных огней
* Теплозащитная стандартная тонировка стёкол
* Проушина для буксировочного блока спереди, 1 шт. только для Crafter 50
* Проушина для буксировочного блока, 2 шт. (спереди и сзади) только для Crafter 30/35
* Набор инструментов без домкрата
* Пакет усиления шасси A только для Crafter 50
* Рессоры спереди и сзади - стандартные только для Crafter 30/35
* Задняя ось: зависимая, на продольных листовых рессорах
* Тормозная система: гидравлический, усилитель торможения двухстадийный с ассистентом экстренного торможения
* Отсутствует пакет усиления шасси только для Crafter 30/35
* Отсутствует стабилизатор поперечной устойчивости сзади только для Crafter 30/35
* Полноразмерное стальное запасное колесо
* Колпаки уменьшенные для защиты колёсных болтов и центральной части колеса
* Шины 195/75 R 16 C только для Crafter 50
* Шины 205/75 R 16 C только для Crafter 30
* Шины 235/65 R 16 C только для Crafter 35
* Шины летние
* Стабилизатор поперечной устойчивости сзади - стандартный двойная кабина, Crafter 50
* Стабилизатор поперечной устойчивости спереди - стандартный только для Crafter 35
* Стабилизатор поперечной устойчивости спереди - усиленный только для Crafter 50
* Стальные диски 5.5J x 16 только для Crafter 30/50
* Стальные диски 6.5J x 16 только для Crafter 35
* Амортизаторы передние - стандартные, задние - усиленные
* Амортизаторы передние и задние - стандартные
* Передняя подвеска с поперечной композитной рессорой
* 16 - дюймовое шасси

**Интерьер**

* Панель приборов стандартная
* Полки и ниши для мелочей
* Резиновое покрытие пола в кабине
* Перчаточный ящик стандартный
* Задняя стенка кабины без обивки
* Отсутствует обивка боковин грузового отделения
* Сиденье переднее левое регулируемое
* Сиденье переднее правое без регулировок
* Тканевая обивка сидений
* Подножки внутри

**Безопасность**

* Фронтальная подушка безопасности водителя
* Противооткатная система Hill hold control
* Дневные ходовые огни постоянного включения спереди.
* Передние ремни безопасности слева и справа
* Комплекс активной безопасности `Адаптивная ESP+`: ABS+EDL+ASR+MSR+EBD+EBA+ESP, сигнал экстренного торможения
* Стояночный тормоз
* Ремни безопасности на крайних местах с регулировкой высоты и автоматическим преднатежителем
* Галогеновые фары стандартные (правостороннее движение)
* Задний усиленный противоударный лонжерон
* Подголовники, регулируемые по высоте
* Режим стояночных огней
* Травмобезопасная рулевая колонка: без регулировки
* Противоподкатная защита сзади
* Иммобилайзер электронный
* 2 противосолнечных козырька
* Задний противотуманный фонарь.

**Функциональное оборудование**

* Электростеклоподъёмники в кабине спереди слева и справа.
* Центральный замок с дистанционным управлением
* Антенна штыревая на крыше для приёма радио.
* Динамики пассивные в кабине.
* Проводка для установки аудиосистемы.
* Наружные зеркала заднего вида: с ручной регулировкой снаружи
* Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой температуры и потока воздуха.
* Для Crafter 30/35: Догреватель водяной 5кВт для Crafter 50: опция
* Дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и лобового стекла
* Стандартно для Crafter 50, опция для Crafter 30/35.
* Система распределения воздушного потока с дефлекторами центральной части, сбоку, в ногах
* Управление углом наклона фар
* Очиститель лобового стекла со ступенчатым регулированием скорости
* Прикуриватель.
* Розетка 12В в кабине, 1 шт.
* Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром, указателем уровня топлива, одометром и часами
* Индикация рекомендуемой передачи.
* Контроллер бортовой сети с функцией контроля состояния ламп наружных световых приборов и индикации перегоревшей лампочки.
* Щит под сиденьем водителя с разъёмами для присоединения к бортовой электросистеме.

**Дополнительные опции** (исключают или дополняют стандартную комплектацию)**:**

* 9M5 Догреватель водяной 5кВт
* RV1 Радиоподготовка, динамики в кабине
* UF3 Щит под сиденьем водителя с разъёмами для присоединения к бортовой электросистеме
* UG1 Противооткатная система Hill hold
* ZR9 Полноразмерное стальное запасное колесо
* 2C5 Рулевая колонка с регулировкой вылета и высоты
* 2NB 1 противооткатный упор для колеса
* 3SJ Двухместное правое сиденье в кабине
* 6N3 Передние брызговики
* 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
* 7E6 Дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и лобового стекла
* 8WH Противотуманные фары (встроенные) со спецотражателем
* ZB1 Наружные зеркала на кронштейне с увеличенным вылетом (ширина автомобиля 2190-2300мм)
* ZG2 Пакет усиления шасси A
* ZK8 Кондиционер полуавтоматический `Climatic`

**Фургон промтоварный двухслойный сэндвич**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристика** |
| Наружный размер, мм | Длина 4400 / Ширина 2200 / Высота 2200 |
| Внутренний размер, мм | Длина 4300 / Ширина 2100 / Высота 2040 |
| Подрамник | Продольный лонжерон – швеллер 120 мм  Поперечины - швеллер 40х70х40х3 мм Подрамник сварен в единую раму и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001 |
| Пол | Ламинированная березовая водостойкая фанера c сетчатым рисунком 18 мм |
| Стены | Изготавливаются единой панелью по сэндвич технологиям – листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета (снаружи) наклеены под вакуумом клеями KESTOPUR на водостойкую фанеру ФСФ 6 мм |
| Стены внутри | Три ряда обрешетки из ламинированной фанеры |
| Крыша | Оцинкованная сталь |
| Обрамление снаружи | По периметру - уголок анодированного алюминия  Портал ворот - оцинкованная сталь |
| Двери | Задние двери двустворчатые, распашные на 2700  Створки из влагостойкой березовой фанеры ФСФ, снаружи и внутри приклеены под вакуумом клеями KESTOPUR листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета |
| Фурнитура | Оцинкованная, импортная – по 2 петли и по одному штанговому запору Дельта на каждую створку  Уплотнитель резинопластиковый NEVPA 21 мм |
| Фиксатор двери | Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный |
| Подкрылки | Пластиковые, с резиновыми брызговиками |
| Отбойники | Сзади 2 резиновых отбойника ИСТОК |
| Подножка | На задний проем пластиковая ручка |
| Светотехника | Габаритные огни – впереди 2 белых, сзади 2 красных  По низу 2 оранжевых габарита по левой и правой стороне. |
| Освещение | Плафон внутри фургона 1 шт. |