**ООО "Автотрейд-АГ"**

**официальный дилер концерна "Фольксваген АГ"**

**г. Москва, ул Нагатинская, дом 16, стр. 1**

**тел./факс 995-12-20 (многоканальный)**

Наша компания благодарит Вас за проявленный интерес к автомобилям марки Фольксваген и готова предложить Вам следующий автомобиль:

**Спецификация**

**Модель: Crafter 50**

**Модификация: шасси SingleCab, дл.база**

**Тип КПП: 6-ступенчатая, механическая**

**Двигатель: 2,0 TDI (80 кВт, 109 л.с.)**

**Цвет кузова: Белый Candy**

**Обивка: Ткань 'Calino' / Стандартные сиденья**

**Цвет обивки: Чёрный**

**Стандартная комплектация:**

**Кузов**

* Рама лестничная с точками присоединения надстройки на одном уровне.
* Конструкция кабины с программируемыми зонами поглощения энергии удара.
* Выхлопная труба стандартная (выходное отверстие - слева посередине машины)
* Поперечный брус в окончании рамы приварен (широкий для п/м до 3.5т, узкий для п/м более 3.5т)
* Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя: выпуклое для бортового грузовика, не для Crafter 50
* Наружное зеркало заднего вида со стороны пассажира: выпуклое для бортового грузовика, не для Crafter 50
* Правая и левая передние двери кабины.
* Бамперы не окрашенные (массив пластика, серый)
* Лобовое стекло с теплозащитной тонировкой
* Боковые мигалки на зеркалах, подготовка для установки боковых маркерных огней
* Теплозащитная стандартная тонировка стёкол
* Проушина для буксировочного блока спереди, 1 шт. только для Crafter 50
* Проушина для буксировочного блока, 2 шт. (спереди и сзади) только для Crafter 30/35
* Набор инструментов без домкрата
* Пакет усиления шасси A только для Crafter 50
* Рессоры спереди и сзади - стандартные только для Crafter 30/35
* Задняя ось: зависимая, на продольных листовых рессорах
* Тормозная система: гидравлический, усилитель торможения двухстадийный с ассистентом экстренного торможения
* Отсутствует пакет усиления шасси только для Crafter 30/35
* Отсутствует стабилизатор поперечной устойчивости сзади только для Crafter 30/35
* Полноразмерное стальное запасное колесо
* Колпаки уменьшенные для защиты колёсных болтов и центральной части колеса
* Шины 195/75 R 16 C только для Crafter 50
* Шины 205/75 R 16 C только для Crafter 30
* Шины 235/65 R 16 C только для Crafter 35
* Шины летние
* Стабилизатор поперечной устойчивости сзади - стандартный двойная кабина, Crafter 50
* Стабилизатор поперечной устойчивости спереди - стандартный только для Crafter 35
* Стабилизатор поперечной устойчивости спереди - усиленный только для Crafter 50
* Стальные диски 5.5J x 16 только для Crafter 30/50
* Стальные диски 6.5J x 16 только для Crafter 35
* Амортизаторы передние - стандартные, задние - усиленные
* Амортизаторы передние и задние - стандартные
* Передняя подвеска с поперечной композитной рессорой
* 16 - дюймовое шасси

**Интерьер**

* Панель приборов стандартная
* Полки и ниши для мелочей
* Резиновое покрытие пола в кабине
* Перчаточный ящик стандартный
* Задняя стенка кабины без обивки
* Отсутствует обивка боковин грузового отделения
* Сиденье переднее левое регулируемое
* Сиденье переднее правое без регулировок
* Тканевая обивка сидений
* Подножки внутри

**Безопасность**

* Фронтальная подушка безопасности водителя
* Противооткатная система Hill hold control
* Дневные ходовые огни постоянного включения спереди.
* Передние ремни безопасности слева и справа
* Комплекс активной безопасности `Адаптивная ESP+`: ABS+EDL+ASR+MSR+EBD+EBA+ESP, сигнал экстренного торможения
* Стояночный тормоз
* Ремни безопасности на крайних местах с регулировкой высоты и автоматическим преднатежителем
* Галогеновые фары стандартные (правостороннее движение)
* Задний усиленный противоударный лонжерон
* Подголовники, регулируемые по высоте
* Режим стояночных огней
* Травмобезопасная рулевая колонка: без регулировки
* Противоподкатная защита сзади
* Иммобилайзер электронный
* 2 противосолнечных козырька
* Задний противотуманный фонарь.

**Функциональное оборудование**

* Электростеклоподъёмники в кабине спереди слева и справа.
* Центральный замок с дистанционным управлением
* Антенна штыревая на крыше для приёма радио.
* Динамики пассивные в кабине.
* Проводка для установки аудиосистемы.
* Наружные зеркала заднего вида: с ручной регулировкой снаружи
* Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой температуры и потока воздуха.
* Для Crafter 30/35: Догреватель водяной 5кВт для Crafter 50: опция
* Дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и лобового стекла
* Стандартно для Crafter 50, опция для Crafter 30/35.
* Система распределения воздушного потока с дефлекторами центральной части, сбоку, в ногах
* Управление углом наклона фар
* Очиститель лобового стекла со ступенчатым регулированием скорости
* Прикуриватель.
* Розетка 12В в кабине, 1 шт.
* Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром, указателем уровня топлива, одометром и часами
* Индикация рекомендуемой передачи.
* Контроллер бортовой сети с функцией контроля состояния ламп наружных световых приборов и индикации перегоревшей лампочки.
* Щит под сиденьем водителя с разъёмами для присоединения к бортовой электросистеме.

**Дополнительные опции** (исключают или дополняют стандартную комплектацию)**:**

* 9M5 Догреватель водяной 5кВт
* 9ND Подготовка для установки тахографа
* RV1 Радиоподготовка, динамики в кабине
* UF3 Щит под сиденьем водителя с разъёмами для присоединения к бортовой электросистеме
* UG1 Противооткатная система Hill hold
* ZR9 Полноразмерное стальное запасное колесо
* 2C5 Рулевая колонка с регулировкой вылета и высоты
* 3SJ Двухместное правое сиденье в кабине
* 6N3 Передние брызговики
* 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
* 7E6 Дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и лобового стекла
* 8WH Противотуманные фары (встроенные) со спецотражателем
* 9BE Выключатель основного аккумулятора
* 9P1 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня
* ZB2 Наружные зеркала на кронштейне с увеличенным вылетом
* ZG3 Пакет усиления шасси B
* ZK8 Кондиционер полуавтоматический `Climatic`