**ООО "Автотрейд-АГ"**

**официальный дилер концерна "Фольксваген АГ"**

**г. Москва, ул Нагатинская, дом 16, стр. 1**

**тел./факс 995-12-20 (многоканальный)**

Наша компания благодарит Вас за проявленный интерес к автомобилям марки Фольксваген и готова предложить Вам следующий автомобиль:

*Комиссионный номер* ***Y01177***

**Спецификация**

**Модель: Transporter**

**Модификация: SFL1A2**

**Тип КПП: 5-ступенчатая, механическая**

**Двигатель: 2.0 TDI (75кВт)**

**Цвет кузова: Белый Candy**

**Обивка: JG**

**Цвет обивки: Чёрный `Titanium` / Чёрный `Titanium` + серый/Черный**

**Стандартная комплектация:**

**Кузов**

* Топливный бак 80л
* Бамперы не окрашенные (массив пластика)
* Лобовое стекло стандартное, с теплозащитной тонировкой, У/Ф-непроницаемое
* Заднее стекло без обогрева
* Наружное зеркало заднего вида со стороны пассажира: выпуклое
* Наружное зеркало заднего вида левое: асферическое
* Корпуса зеркал, ручки дверей - чёрные
* Решётка радиатора: стандартная, с хромированной полосой
* Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом
* Теплозащитная тонировка стёкол зеленоватого оттенка, практически У/Ф-непроницаемое
* Разрешённая полная масса: 2.8т
* Подвеска стандартная
* Полноразмерное стальное запасное колесо, ремкомплект отсутствует
* Колпачок в центре диска
* Набор инструментов с домкратом для внедорожного использования
* Шасси с 16-дюймовыми тормозными дисками
* Стальные диски 6.5J x 16
* Шины летние 205/65 R 16 C 107/105 T
* Исполнение с левым рулём

**Интерьер**

* Отделка дверей салона панелями из неокрашенного пластика
* Сиденье переднее правое: двухместное, ниша под подушкой
* Сиденье переднее левое: стандартное
* По две ниши для мелочей и бутылок в передних дверях (под окном и внизу)
* Передняя панель стандартная, с компактной центральной консолью (для размещения 2 пассажиров спереди)
* Покрытие пола в спереди - мягкий пластик (резина), моющийся
* Обивка потолка в кабине комфортная (мягкая с улучшенной шумоизоляцией)
* Подсветка приборов регулируемая
* Обивка сидений: ткань `Austin`

**Безопасность**

* Комплекс активной безопасности `Адаптивная ESP+`: ABS+EDL+ASR+MSR+EBD+EBA+ESP+MCB Рулевое колесо стандартное (без кожаной обивки, без кнопок на спицах)
* Усилитель руля стандартный, травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета Подголовники с регулировкой высоты
* Внутренне зеркало заднего вида с ручным механизмом антиослепительного поднятия
* Фронтальная подушка безопасности водителя, аварийный преднатяжитель ремня безопасности водителя
* Солнцезащитные козырьки без макияжных зеркалец
* Иммобилайзер электронный
* Система контроля давления в шинах (косвенное определение измерением скорости колёс через датчики ABS)
* Фары галогенные стандартные (под лампы H4)
* Дневные ходовые огни, постоянно включённые
* Задние фонари стандартные
* Задний противотуманный свет
* Однотональный звуковой сигнал клаксона
* Сигнал предупреждения о не защёлкнутом ремне безопасности водителя
* `Hill Start Assist` (ассистент старта в гору)

**Функциональное оборудование**

* Противопылевой и противопыльцовый воздушный фильтр салона
* Центральный замок с дистанционным управлением, блокировка только внешней ручки
* Стеклоподъёмники электрические
* Норма вредных выбросов - EU5+ (дизельные двигатели с противосажевым фильтром)
* Генератор 110A
* Очиститель лобового стекла с ручным регулированием
* Корректор угла наклона фар ручной
* Комплект ключей: 2 ключа-радиопульта ДУ
* Акустическая система с 2 широкополосными пассивными динамиками в передних дверях
* Подготовка под установку аудиосистемы
* Система отопления и вентиляции с ручным управлением
* Салон для некурящих (розетка, подстаканник вместо прикуривателя и пепельницы в центральной консоли)
* Догреватель водяной
* Аккумулятор 330 A, 61 Aч
* Сервис-план: 20000 км или 1 год, сервис-индикатор
* Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром

**Дополнительные опции** (исключают или дополняют стандартную комплектацию)**:**

* 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
* 1S3 Инструменты
* 7K9 Система контроля давления в шинах
* 8QJ Комплект ключей: 2 ключа-радиопульта ДУ
* 8X4 Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом, индикация окончания жидкости омывателя
* Z1B Радиоподготовка
* ZE3 Центральный замок с ДУ
* ZE8 Электропакет 1 (эл. ст. подъёмники, эл. привод и подогрев зеркал)
* 4A1 Обогрев водительского сиденья
* 4UF Фронтальные подушки безопасности (пассажирская - отключаемая), аварийные преднатяжители ремней в кабине на крайних сиденьях
* 6DE Солнцезащитные козырьки без зеркал, с карманом на водит-й стороне
* 9AP Кондиционер "Climatic" с полуавтоматической регулировкой
* KK1 Хладагент R134a
* PG1 Увеличение разрешенной максимальной массы до 3200кг, 16дюйм. стальные диски (дл. база и 128кВт - 17дюйм.)
* ZB2 Наружные зеркала на кронштейне с увеличенным вылетом (макс. ширина надстройки 2200мм)

**ФУРГОН легкий сэндвич 30 мм на шасси VW Transporter**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Характеристика |
| Наружный размер, мм | Длина 3100/ Ширина 2000 / Высота **2000**±5 мм |
| Внутренний размер, мм | Длина 3040/ Ширина 1940 / ~~Высота 1850±5 мм,~~ |
| Подрамник | Продольный лонжерон – швеллер 120х50х3 сталь 09Г2С  Поперечины швеллер 30х70х40х2 сталь 09Г2С  Подрамник сварен в единую раму и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001 |
| Основание | Пол водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 12 мм |
| Стены | Стены трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFОAMTM (30мм), на который наклеены снаружи и изнутри листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета. |
| Обрамление снаружи и внутри | Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых профилей. На углах – уголки из АBC пластика |
| Портал ворот | Портал из оцинкованной стали |
| Двери | Задние двери двустворчатые, распашные на 2700  Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR, утеплитель ППС экструдированный STYROFОAMTM 30мм, на который наклеены снаружи и изнутри листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета. |
| Фурнитура | Оцинкованная - по 2 петли и по одному штанговому запору Дельта на каждую створку. Уплотнитель многолепестковый NEVPA. |
| Фиксатор двери | Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный |
| Подкрылки | Пластиковые с резиновыми брызговиками |
| Отбойники | Сзади 2 резиновых отбойника |
| Освещение в фургоне | Плафон освещения утопленный 1 шт |
| Габаритные огни | Габаритные огни на фургоне - впереди 2 белых, сзади 2 красных  Повторитель СТОП-сигнала  Боковые оранжевые габариты |
| Лестница, ручка | Лестница - оцинкованная выдвижная, ручка на двери |

**Cтоимость автомобиля: 1 727 000.00 руб.**